***Публічне акціонерне товариство***

***акціонернИЙ БАНК „Укргазбанк”***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  |  |
|  | **Голова комітету конкурсних торгів****підпис В.В. Горбяк** |
|  | **протокол №219/17 - дт від** |
|  | **« 26 » квітня 2017 р.** |

**ДОКУМЕНТАЦІЯ ТОРГІВ**

**на закупівлю:**

**системи відеоспостереження**

**(обладнання та ПЗ)**

**м. Київ-2017**

|  |
| --- |
| **ЗМІСТ** |
|  |

|  |
| --- |
| Розділ 1. Загальні положення |
| 1. Терміни, які вживаються в документації торгів |
| 2. Інформація про Замовника торгів |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |
| 4. Процедура закупівлі |
| 5. Недискримінація Учасників |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації торгів та внесення змін до документації торгів |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій торгів |
| 1. Оформлення пропозиції торгів |
| 2. Зміст пропозиції торгів Учасника |
| 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції торгів  |
| 4. Строк, протягом якого пропозиції торгів є дійсними |
| 5. Забезпечення пропозиції торгів |
| 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції торгів  |
| 7. Методика розрахунку ціни пропозиції |
| 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників |
| 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції торгів Учасником |
| 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій торгів |
| 1. Спосіб подання пропозицій торгів |
| 2.Місце розкриття пропозицій торгів |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій торгів та визначення переможця |
| 1. Розгляд та оцінка пропозицій торгів |
| 2. Виправлення арифметичних помилок |
| 3. Акцепт пропозиції торгів |
| 4. Відхилення пропозицій торгів |
| 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |
| 6. Порядок оскарження процедур закупівлі |
| Розділ 6. Договір про закупівлю |
| 1. Вимоги до договору про закупівлю |
| 2. Терміни укладання договору  |
| 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі |
| 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |
| 5. Забезпечення виконання договору про закупівлю  |
| Додаток №1 «Пропозиція торгів щодо ціни» |
| Додаток №2 «Перелік кваліфікаційні критерії» |
| Додаток №3 «Технічне завдання» |
| Додаток №4 «Проект договору про закупівлю» |
| Додаток №5 «Орієнтовне місцезнаходження та кількість об’єктів АБ «УКРГАЗБАНК» |

 |

|  |
| --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** |
| **1. Терміни, які вживаються в документації торгів** | Документація торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Порядку організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АБ «УКРГАЗБАНК» затвердженого протоколом Правління № 48 від 21.09.2016.Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях:**акцепт пропозиції учасника** - прийняття замовником пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота);**забезпечення виконання договору про закупівлю** - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка; **забезпечення пропозиції** - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції учасника, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка; **замовник** – АБ «УКРГАЗБАНК», який здійснює закупівлі на умовах, визначених цією Документацією; **змова** - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції учасника на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника; **найбільш економічно вигідна пропозиція** - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації торгів та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій учасників відповідно до Документації; **оприлюднення інформації про процедуру закупівлі** – розміщення на веб-сайті замовника документів замовника щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які підлягають оприлюдненню відповідно до цієї Документації;**орган оскарження замовника** – комісія з розгляду скарг, створена замовником. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;**переможець торгів -** учасник, пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у документації торгів і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір;**пов'язана особа** - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;фізичні особи - члени Комітету конкурсних торгів, керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.Під здійсненням контролю розуміється незалежно від формального володіння можливість здійснення вирішального впливу на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або можливість здійснення впливу шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що належать прямо або опосередковано такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.Для цілей цієї Документації членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;Пов’язані особи по відношенню до Банка (відповідно до вимог Податкового кодексу України) - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з ознак, визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями.**пропозиція учасника** (далі – пропозиція) - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації торгів; **строк дії пропозиції учасника** - встановлений замовником строк у документації торгів, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію; **учасник процедури закупівлі** (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала пропозицію; **частина предмета закупівлі** (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій.  |
| **2. Інформація про Замовника торгів:** | **Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк/Замовник)**Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.Фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. |
| -  посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: | * Начальник відділу проведення процедур закупівель управління закупівель департаменту централізованих закупівель Величко Олексій Володимирович, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, e- mail: ovelychko@ukrgasbank.com, тел. (044) 494-46-50 (вн. тел. 81341) **– з організаційних питань,**
* Начальник управління внутрішньобанківської безпеки та охорони департаменту банківської безпеки - Упир Володимир Володимирович, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, e- mail: vupyr@ukrgasbank.com, тел. (044) 239-28-33 (вн. тел. 81104) - **з технічних питань.**
 |
| **3. Інформація про предмет закупівлі**- найменування предмета закупівлі | Система відеоспостереження (обладнання та ПЗ)(далі – Товар, Обладнання або предмет закупівлі) |
| - місце, - кількість, обсяг поставки товарів  | Відповідно до заявок на об’єктах Замовника (Додаток № 5 Документації торгів) |
| - строк поставки товарів | по 31.12.2017 |
| **4. Процедура закупівлі** | Відкриті торги |
| **5. Недискримінація Учасників** | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| **6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів** | Валютою пропозиції торгів є гривня. |
| **7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів** | Документи, що подаються учасниками, повинні бути складені українською мовою.У разі надання учасниками будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації торгів** |
| **1. Процедура надання роз'яснень щодо документації торгів та внесення змін до документації торгів** | Учасник, який отримав від замовника документацію, має право не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку подання пропозицій торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо Документації. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом чотирьох робочих днів з дня його отримання шляхом оприлюднення його на веб-сайті Замовника.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій таким чином, щоб з дати внесення змін до закінчення строку подання пропозицій залишалось не менше ніж три робочих дня. Замовник зобов’язаний повідомити про внесенні зміни до документації торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення, на веб-сайті Замовника.У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту документації торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій таким чином, щоб з дати внесення змін до закінчення строку подання пропозицій залишалось не менше ніж три робочих дня, та повідомити про це, на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 3. Підготовка пропозицій торгів** |
| **1. Оформлення пропозиції торгів** **\***Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Пропозиція торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою\* у запечатаному конверті.Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію торгів.Усі сторінки пропозиції торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та мають містити відбитки печатки\* Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції, підписаних (засвідчених) відповідним чином, несе Учасник процедури закупівлі.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених цією Документацією, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам Документації. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.Усі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції торгів мають бути прошиті разом (через два отвори, які зроблені діркопробивачемсиметрично по висоті з лівої сторони документів) ниткою (стрічкою).На зворотному боці останньої сторінки пропозиції торгів місце прошивки повинно бути заклеєно та засвідчено підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою\*.Повноваження щодо підпису документів пропозиції торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копіями наступних документів:протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (у разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).Пропозиція торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі \*.На конверті повинно бути зазначено:* повне найменування і місцезнаходження Замовника;
* назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
* повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (юридичне та фактичне), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, e-mail;
* маркування: «***Не відкривати до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначається дата та час розкриття пропозицій торгів)»;
* напис **«ПРОПОЗИЦІЯ ТОРГІВ»**.

Конверт є частиною пропозиції торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації, при цьому Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення. |
| **2. Зміст пропозиції торгів Учасника** | **Пропозиція торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:**- реєстру пропозиції торгів з посиланням на номери сторінок;- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі на підписання документів пропозиції торгів відповідно до абз. 9 п.1 Розділу 3 цієї документації;* пропозиції торгів щодо ціни, яку Учасник подає Замовнику відповідно до вимог документації (форма – Додаток № 1 до цієї документації);
* документів, які підтверджують інформацію про відповідність пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям встановленим Замовником, зазначеним у документації (Додаток № 2 та п. 8 Розділу 3 цієї документації);
* документів, які підтверджують відповідність пропозиції торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншими вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у технічному завданні (Додаток № 3 та п. 9 Розділу 3 цієї документації);
* заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) (Додаток № 4 до цієї документації);

Відсутність або невірне оформлення документів, передбачених цим пунктом, розцінюється як невідповідність пропозиції торгів умовам цієї документації торгів. Всі документи у складі пропозиції торгів учасника повинні бути складені у послідовності відповідно до цього пункту. |
| **3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції торгів**  | Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається.  |
| **4. Строк, протягом якого пропозиції торгів є дійсними** | Пропозиції торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій торгів.Учасник має право:* відхилити таку вимогу;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції торгів.
 |
| **5. Забезпечення пропозиції торгів** | Не вимагається |
| **6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції торгів**  | Не застосовується |
| **7. Методика розрахунку ціни пропозиції** | При розрахунку вартості пропозиції торгів Учасником враховується вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі (умов договору про закупівлю).Загальна вартість пропозиції торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції торгів.Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і ліцензій по товарах, роботах та послугах, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.Вартість пропозиції торгів повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.Учасник повинен зазначити у формі пропозиції торгів щодо ціни (Додаток №1 цієї документації) вартість пропозиції торгів з двома десятковими знаками після коми.Витрати, які не були включені до вартості пропозиції торгів, замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника. |
| **8. Кваліфікаційні критерії до Учасників** | Перелік кваліфікаційних критеріїв, яким повинна відповідати пропозиція торгів Учасника, викладений у Додатку № 2 до цієї Документації. |
| **9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Технічне завдання щодо предмету закупівлі наведене в Додатку № 3 до цієї Документації.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції торгів Учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (Додаток № 3 до цієї Документації). |
| **10. Внесення змін або відкликання пропозиції торгів Учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію торгів до закінчення строку її подання.Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій.Повідомлення Учасника про зміни пропозиції торгів готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п.1 Розділу 3 цієї документації в конверті з додатковим позначенням *„Зміни”*. Повідомлення про відкликання надається Замовником до моменту розкриття в письмовому вигляді. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій. |
| **11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі**  | У випадках, коли в документації наявна вимога Замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії відповідного документа.Усі документи Учасника за винятком оригіналів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації, повинні бути завірені підписом та печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).Підготовка та подання альтернативних пропозицій торгів умовами даної документації не передбачається.Під час проведення процедури закупівлі Учасник та Замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками.  |
| **Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій торгів** |
| **1.Спосіб подання пропозицій торгів:** * **місце подання пропозицій торгів:**
* **кінцевий строк подання пропозицій торгів (дата, час):**
 | Особисто.Пропозиція торгів подається разом з супровідним листом про її подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у процедурі розкриття пропозицій торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій торгів. вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, каб. 1/7**до 09 год. 30 хв. « 17 » травня 2017 р.**Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються Замовником. |
| **2.Місце розкриття пропозицій торгів:** * **дата та час розкриття пропозицій торгів:**
 | вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, каб. 302**об 11 год. 15 хв. « 17 » травня 2017 р.**До участі у процедурі розкриття пропозицій торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції торгів.Повноваження представника Учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій торгів.Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Комітет конкурсних торгів у присутності уповноважених представників Учасників розкриває пропозиції торгів наступним чином:а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом «Зміни», а відкликані пропозиції торгів повертаються Учасникам, які їх подали;б) усі інші конверти з пропозиціями торгів розпечатуються у будь-якій послідовності.Під час розкриття пропозицій торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій торгів складається у день розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій торгів підписується членами Комітету конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 5. Оцінка пропозицій торгів та визначення переможця** |
| **1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів** | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію торгів такого Учасника.Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції торгів.Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої Учасником процедури закупівлі у складі пропозиції торгів. Пропозиція торгів, що не містить вказаних документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації.Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його пропозиції торгів.**КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ** Замовник визначає переможця торгів із числа Учасників, пропозиції торгів, яких не були відхилені (у кількості не менше двох) на основі наступного критерію:- ціна (далі - загальна вартість пропозиції торгів Учасника).Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам.Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою:пропозиції торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій торгів визначається за формулою:Бобчисл = Ц min /Ц обчисл × 100, деБобчисл – обчислювана кількість балів;Ц min – найменша загальна вартість пропозиції торгів;Цобчисл – загальна вартість пропозиції торгів учасника, кількість балів для якої обчислюється;100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість пропозиції торгів”.Пропозиція торгів учасника, який набрав найбільшу кількість балів, визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів.У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів.Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій торгів. |
| **2. Виправлення арифметичних помилок** | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію торгів.Помилки виправляються Замовником у наступному порядку:а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції торгів, отриманою шляхом додавання елементів ціни та підсумковою ціною пропозиції торгів, отриманою при перевірці пропозиції торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни.У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції торгів Замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком Учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки. У разі ненадання протягом трьох робочих днів письмової згоди Учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки.Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція торгів відхиляється. |
| **3. Акцепт пропозиції торгів** | У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця оприлюднити на веб-сайті Замовника інформацію про переможця (акцепт, повідомлення про намір укласти договір).Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог документації торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через три робочі дні з дати оприлюднення на веб-сайті Замовника повідомлення про акцепт.У разі відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією Документацією, замовник відхиляє пропозицію такого учасника та визначає іншу найбільш економічно вигідну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.  |
| **4. Відхилення пропозицій торгів** | Замовник відхиляє пропозицію торгів, у разі якщо: 1) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;2) переможець відмовився від підписання договору, або не надав документи передбачені документацією торгів;3) пропозиція торгів не відповідає умовам документації торгів. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію торгів Учасника у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або підписала пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або з членом (членами) Комітету конкурсних торгів, з членом (членами) робочої групи замовника, іншою уповноваженою особою (особами) замовника;8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація про учасника процедури закупівлі, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника, у разі якщо: учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення на веб-сайті Замовника. |
| **5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє торги у разі: * відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;
* неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення цієї Документації;
* подання для участі у них менше двох пропозицій;
* відхилення всіх пропозицій відповідно до документації;
* якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник може визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:* ціна найбільш вигідної пропозиції торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
* здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
* скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення на веб-сайті Замовника. |
| **6. Порядок оскарження процедур закупівлі** | **Орган оскарження замовника** – комісія з розгляду скарг, створена замовником. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг.Скарга до органу оскарження замовника подається суб’єктом оскарження на ім’я Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію: * ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
* підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність Комітету конкурсних торгів, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність Замовника;
* вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи інтерес якого порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має права на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення, повідомити всіх учасників про рішення щодо розгляду звернення, поданого не до органу оскарження замовника.Скарги подаються до органу оскарження замовника не пізніше двох робочих днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Комітету конкурсних торгів, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій учасників.Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: * скарга не відповідає вимогам щодо форми її подання;
* порушено строки подання скарги;
* скаргу отримано органом оскарження замовника після укладання договору про закупівлю.

Рішення органу оскарження замовника надсилаються не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття суб'єкту оскарження, учасникам, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 6. Договір про закупівлю** |
| **1.Вимоги до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Переможець процедури закупівлі зобов’язаний для проведення розрахунків за договором про закупівлю відкритий розрахунковий рахунок в одному з відділень АБ «УКРГАЗБАНК».Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі. |
| **2. Терміни укладання договору**  | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог документації торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через три робочі дні з дати оприлюднення на веб-сайті Замовника повідомлення про акцепт. |
| **3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі** | Зазначається Замовником в Додатку №4 до цієї Документації. |
| **4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю**  | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| **5. Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Не вимагається. |

**Додаток №1 до**

 **Документації**

**(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)**

Комітету конкурсних торгів

АБ «УКРГАЗБАНК»

**ПРОПОЗИЦІЯ ТОРГІВ ЩОДО ЦІНИ**

на участь у відкритих торгах на закупівлю

**системи відеоспостереження**

**(обладнання та ПЗ)**

Уважно вивчивши комплект документації торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місцезнаходження (юридичне та фактичне) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон/факс, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керівництво (посада, прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Загальна вартість пропозиції торгів з ПДВ\*\*, грн.:***

Цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Літерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Цінова пропозиція***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування\* предмета закупівлі** | **Од. вимір** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Вартість з ПДВ\*\*, грн.** |
|  | *Програмна продукція Milestone XProtect Professional Base License* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Програмна продукція Milestone Xprotect Professional Camera License з підтримкою Care Plus на 1 рік* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Microsoft Windows 10 Pro x64bit* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера AXIS M3044-V або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера AXIS M3045-V або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера Samsung SND-L6083RP або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера Samsung SNO-L6083RP або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера Samsung SNV-L6083RP або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера Axis P3364-LVE 12ММ або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *IP відеокамера Axis P1357-E або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Решітка вандалозахисна Тип1* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Решітка вандалозахисна Тип2* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *ДБЖ Niky 1кBA IEC USB або еквівалент* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Сервер відеоспостереження Тип 1* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Сервер відеоспостереження Тип 2* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Сервер відеоспостереження Тип 3* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Монтажний комплект для підключення камери* | шт. | 1 |  |  |  |
|  | *Послуга з підключення та налаштування внутрішньої камери* | послуга | 1 |  |  |  |
|  | *Послуга з підключення та налаштування зовнішньої камери* | послуга | 1 |  |  |  |
|  | *Послуга з підключення та налаштування серверу відеоспостереження* | послуга | 1 |  |  |  |
|  | *Послуга з підключення та налаштування ДБЖ* | послуга | 1 |  |  |  |
|  | *Послуга з підготовки Паспорту СВС Об’єкту* | послуга | 1 |  |  |  |
| **Вартість Обладнання та послуг, грн.** |  |
| **ПДВ\*\*, грн.** |  |
| **Загальна вартість пропозиції торгів з ПДВ\*\*, грн.** |  |

До акцепту нашої пропозиції Ваша Документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

Ми погоджуємося з умовами проекту договору, наведеному в Додатку № 4 до Документації та зобов’язуємось не вносити змін та доповнень, крім передбачених Замовником та підписати його в разі визнання нас переможцями закупівлі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Дата заповнення пропозиції: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 М.П.\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Підпис, посада, П.І.Б., уповноваженої особи Учасника)*

\* У викладеній інформації є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз "або еквівалент". Учасник процедури закупівлі під час заповнення Пропозиції щодо ціни зобов’язаний вказати марку та модель обладнання (матеріалів, тощо), що пропонуються ним до постачання.

\*\* у разі, якщо Учасник є платником ПДВ

\*\*\* крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

**Додаток № 2 до**

**Документації**

**ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ**

1. Довідка у довільній формі, що містить детальний опис технічних можливостей, матеріально-технічної бази Учасника для виконання умов договору (наявність обладнання, офісних та складських приміщень, транспорту). Підтвердити копіями відповідних документів.

2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про працівників учасника (вказати не менше 10 осіб, з них не менше 3 осіб з інженерною освітою), які будуть залучені до виконання договору про закупівлю (зазначити їх посади, прізвище, ім‘я, по батькові, наявність відповідної кваліфікації та досвіду). Підтвердити копіями дипломів та копіями трудових книжок (трудових угод).

3. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про сертифікованих спеціалістів Учасника, які будуть залучені до виконання договору. Підтвердити копіями діючих сертифікатів, а саме:

* Сертифікат «Milestone Certified Design Engineer (MCDE)» від компанії виробника (не менше одного).
* Сертифікат «Milestone Certified Integration Technician (MCIT)» від компанії виробника (не менше одного).

4. Документи щодо підтвердження статусу партнерства, а саме:

* лист наданий Учаснику офіційним представництвом Milestone Systems, який підтверджує статус партнера;
* лист наданий Учаснику офіційним представництвом виробника (-ів) запропонованих ним відеокамер, який підтверджує статус партнера.

5. Довідка у довільній формі про підтвердження виконання аналогічних договорів (не менше двох) із зазначенням предмету договору, номеру та дати укладання договору, назви та адреси замовника, ПІБ та телефони контактних осіб замовників. Підтвердити копіями таких договорів та копіями документів, що підтверджують виконання цих договорів.

6. Довідка (-и) з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунку(-ів) Учасника в банківських установах та про відсутність (наявність) у Учасника заборгованості за кредитами та відсотками (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

7. Довідка, видана відповідним територіальним податковим органом про відсутність у Учасника заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів, платежів, дійсна на дату розкриття пропозицій торгів.

8. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість Учасника (або копія відповідного витягу з реєстру) або копія свідоцтва платника єдиного податку Учасника (або копія відповідного витягу з реєстру).

9. Копія Статуту Учасника (з урахуванням змін і доповнень до Статуту та обов’язковим підтвердженням проведення таких реєстраційних дій (у разі проведення їх після 01.01.2016 р.)).

10. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з інформацією про Учасника (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства).

11. Документ, виданий уповноваженим органом, про наявність або відсутність судимості фізичної особи-учасника або службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів).

12. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана відповідним уповноваженим органом, яка свідчить про внесення відомостей або відсутність відомостей про фізичну особу-учасника або службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів).

13. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить інформацію, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства.).

14. Для Учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів або інформаційну довідку акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, складений депозитарієм (не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів).

15. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з Замовником: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, контракт/договір, укладений з керівником Учасника (якщо укладення такого контракту/договору передбачено Статутом Учасника) або довідку, що контракт/договір з керівником Учасника не укладався, та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (у разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

**Додаток № 3 до**

**Документації**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО

**Системи відеоспостереження**

**(обладнання та ПЗ)**

**Загальні відомості**

Дані Технічні вимоги (далі ТВ) містять вимоги до обладнання (далі Обладнання) та програмного забезпечення (далі ПЗ) Системи відеоспостереження (далі СВС) та їх впровадження для об’єктів Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (надалі УКРГАЗБАНК).

СВС має розподілену архітектуру, тобто, вихід із ладу окремого елементу СВС не впливає на працездатність інших елементів СВС.

Всі елементи СВС об’єднані між собою за допомогою існуючої банківської корпоративної мережі передавання даних в єдину інформаційну систему.

СВС забезпечує інтелектуальну обробку потоків від відеокамер. Інтелектуальна обробка відео потоків повинна включати:

* виявлення руху в полі зору відеокамер;
* формування сигналів про виникнення визначених подій;
* виявлення закінчення дії визначених подій;
* формування відповідних протоколів диспетчера тривоги;
* візуалізацію визначеної Замовником інформації на моніторах.

Визначена подія – подія, що автоматично зафіксована обладнанням збору інформації або створена оператором станції власноруч та зафіксована в протоколі подій. Склад, пріоритетність (важливість) тривожних подій та реакцію на них збоку системи визначаються за погодженням із Замовником в технічній документації СВС в процесі її розроблення.

Для надійного рівня безпеки СВС забезпечує:

* обмеження прав доступу до відео архівів СВС, виходячи з ролевих політик для посадових осіб;
* обмеження прав доступу до відеоданих від відеокамер, що надходять в СВС в режимі on-line, виходячи з ролевих політик для посадових осіб;
* розмежування прав доступу адміністратора СВС (зміни конфігурацій, налаштування параметрів, тощо), операторів і користувачів СВС, виходячи з ролевих політик для посадових осіб;
* інтеграцію СВС та Microsoft Active Directory.

Відео інформація від усіх відеокамер та аудіо інформація з мікрофонів надходить на сервери відеоспостереження об’єкту для відео обробки та архівування.

Запис відео та аудіо інформації в архів на кожному об’єкті здійснюється при наявності руху в визначених зонах відеоспостереження камер або за командою, або за спеціальним алгоритмом (тривожній події в зоні спостереження відеокамер).

Сервери відеоспостереження, що встановлені на кожному об’єкті, з налаштованими параметрами запису забезпечують оперативне зберігання відео та аудіо архіву по кожній відеокамері та мікрофону впродовж 30 діб.

Інформація в СВС зберігається у вигляді:

* файлових архівів відеоданих з необхідними засобами індексації для пошуку;
* аудіо файлів з необхідними засобами індексації для їх синхронізації з архівами відеоданих.

Для роботи з архівною відеоінформацією СВС забезпечує:

* пошук відеоінформації за часом, датою, номером відеокамери, місцем, об’єктом та ідентифікатором події;
* можливість цифрового збільшення зображення певної зони в полі зору відеокамери;
* швидкісний та покадровий перегляд відео архіву по окремій відеокамері та/або визначеній групі відеокамер;
* синхронний перегляд відео- та аудіо архіву по відеокамерам, для яких передбачені мікрофони.

Користувачі СВС поділяються на 3 (три) категорії:

1 категорія: користувачі СВС;

2 категорія: оператори СВС;

3 категорія: адміністратори СВС.

Для забезпечення оперативного спостереження за подіями та реагування на них СВС забезпечує користувачів СВС 2-ї та 3-ї категорії (Оператори та Адміністратори) кирилізованим інтерфейсом взаємодії с СВС, що сумісний з Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) або вище та Microsoft .NET 4.5.1 Framework.

Для забезпечення користувачів СВС 1-ї категорії (Користувачі) інструментами візуалізації архівної відеоінформації, оперативного відеоспостереження за подіями та реагування на них СВС забезпечує користувачів СВС кирилізованим WEB-інтерфейсом взаємодії з СВС, що сумісний з браузерами Microsoft Internet Explorer 9, Safari 5, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 11 (або більш пізніми версіями) та мобільними клієнтами сумісними з Android 4.0, iOS 9.2, Windows Phone (або більш пізніми версіями).

Система функціонує в режимі 365/7/24 (365 діб на рік, 7 діб на тиждень, 24 години на добу).

Для безперебійного функціонування СВС обладнання на об’єктах підключено до електромережі через джерела безперебійного живлення (ДБЖ). На кожному відділенні передбачений окреме джерело безперебійного живлення.

Для відновлення працездатності СВС забезпечує автоматичне відновлення роботи при відновленні електропостачання із збереженням налаштувань, конфігурацій, архівів даних станом на момент відключення.

СВС має можливість подальшого розвитку (розширення та масштабування) у відповідності до змін в структурі СВС та встановлені додаткових вимог до функціонування СВС:

* при необхідності встановлення додаткових відеокамер в СВС;
* при необхідності розгортання системи відеоаналітики зображень на камерах, що підтримують роботу модулів відеоаналітики на борту;
* при можливості запровадження модулів відеоаналітики зображень з усіх встановлених відеокамер з обробкою відеоаналітики на Сервері відеоспостереження у відділенні;
* при впровадженні нових функціональних модулів інтелектуальної відео аналітики СВС;
* при необхідності інтеграції СВС з іншими системами та комплексами об’єктів (наприклад, системами пожежної та охоронної сигналізації, контролю доступу, оповіщення, управління інженерними системами та інше);
* при необхідності збільшення кількості користувачів СВС (адміністраторів, операторів, користувачів), створення центрів моніторингу;
* для збільшення архівів зберігання інформації на об’єктах;
* при зміні політик безпеки.

Для вандалозахисту зовнішніх відеокамер використовуються захисні металеві конструкції.

**Вимоги до Обладнання та ПЗ**

Обладнання та ПЗ повинно відповідати технічним характеристикам наведеним в Таблиці технічних характеристик обладнання та програмного забезпечення, бути впроваджене і забезпечувати роботу СВС на Об’єктах Замовника.

**Вимоги до впровадження Обладнання та ПЗ**

Впровадження Обладнання та ПЗ повинно бути здійснено на Об’єктах Замовника. Впровадження Обладнання та ПЗ на Об’єктах Замовника здійснюється шляхом його поставки, монтажу, налаштування та розроблення Паспорту СВС Об’єкту. Впровадження повинно здійснюватися в мінімально можливий час.

Кількість та номенклатура Обладнання та ПЗ на Об’єктах Замовника визначається окремими Заявками по кожному об’єкту. Все Обладнання та ПЗ, згідно певної заявки, повинно бути повністю інтегроване в існуючу СВС.

На кожному об’єкті Обладнання та ПЗ впроваджується окремо та приймається Замовником згідно Акту. Необхідно передбачити збереження існуючих інтер'єрних рішень приміщень Об’єктів, несучих конструкцій, оздоблення, створення безпечних умов для роботи працівників АБ УКРГАЗБАНК. Впровадження повинно виконуватись у відповідності до умов даного Договору.

В процесі впровадження має бути розроблена технічна документація, а саме Паспорт СВС Об’єкту.

Паспорт СВС Об’єкту повинен містити інформацію достатню для безпечної експлуатації системи в нормальному режимі експлуатації, а саме:

* стислий опис СВС Об’єкту;
* перелік обладнання та програмного забезпечення СВС Об’єкту;
* схема структурна СВС Об’єкту;
* план розташування відеокамер та кабельних трас СВС Об’єкту;
* схема розміщення обладнання СВС Об’єкту в телекомунікаційній шафі;
* таблиця IP-адрес СВС Об’єкту;
* таблиця з’єднань та підключень СВС Об’єкту.

Впровадження Обладнання та ПЗ повинно виконуватися працівниками, що мають відповідну кваліфікацію, згідно діючих інструкцій, норм та правил в наступній послідовності:

* підготовка;
* розмітка трас;
* прокладання кабельних систем;
* монтаж обладнання, підключення до електромережі;
* пусконалагуджування.

Під час монтажу та пусконалагуджування необхідно врахувати, що вони будуть проводитись:

* на діючому об’єкті при наявності в зоні виконання робіт людей діючого технологічного обладнання або предметів, що загромаджують робочу зону (обладнання, меблі і т.п.);
* частково в нічний час доби;
* частково на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги.

Матеріали необхідні для монтажу та пусконалагуджування повинен забезпечувати Виконавець.

Для монтажу та підключення Обладнання до корпоративної мережі передачі даних  Виконавцем повинна бути передбачена структурована кабельна система (СКС) з необхідною кількістю портів. СКС повинна бути виконана Виконавцем згідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:Ed 2.2:2011-06 та постанови НБУ № 243 від 04.07.2007 «Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи» з використанням симетричного збалансованого кабелю кручена пара класу не нижче D (F/UTP CAT-5е). Максимальна довжина кабелю (дроту) горизонтальній підсистеми будівлі не повинна перевищувати 90 м. Кожен кінець кабелю (F/UTP CAT-5е) повинен бути затермінований телекомунікаційним роз'ємом RJ45, який використовувати для підключення обладнання СВС та передачі даних.

Кабельні (абонентські) лінії СКС (від відеокамери до патч-панелі) потрібно виконувати з дотриманням вимог ПУЕ, нормативів з пожежної безпеки та із забезпеченням захисту від механічних пошкоджень:

* прокладання за підвісною стелею в гофрованій трубі;
* відгалуження кабельних трас виконувати через коробки відгалужуючі 80х80х40;
* для відкритої прокладки використовувати пластиковий короб (80х40 або 40х17) білого кольору.

**Таблиця**

**технічних характеристик обладнання та програмного забезпечення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Найменування та технічні характеристики, що вимагаються замовником** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| ***1.*** | ***Програмна продукція Milestone XProtect Professional Base License*** | ***Програмна продукція Milestone XProtect Professional Base License, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Можлива кількість серверів запису в системі: необмежена |
| Максимальна кількість камер в системі: необмежена |
| Кількість операторів в системі: необмежена |
| Кількість підключених камер на один сервер запису: не менше 64 |
| Менеджер тривоги із забезпеченням контролю опрацювання тривоги, які створюються на основі подій (автоматично або в ручному режимі). |
| Можливість формування звітів про тривоги. |
| Кількість рівнів пріоритезації тривоги: не менше 32 000 |
| Механізм управління тривогами: Програмування пріоритетів тривог, звукове сповіщення оператора (налаштовується адміністратором), налаштування категорій тривог, налаштування статусу тривог, налаштування кодів (ідентифікаторів) тривог. |
| Зберігання архіву: СВС повинна мати можливість використання мережевого архіву. Запис архіву на мережеві диски повинен здійснюватись за розкладом або подією, які налаштовуються адміністратором. |
| Віртуальній монітор для виведення тривог на АРМ оператора: Механізм автоматичного відображення відео з камер, що не відтворюються на АРМ оператора за тривогами, або подіями. Логіка задається адміністратором СВС |
| Функцію інтелектуального запису архіву: Запис архіву зі зменшеною частотою кадрів (задається оператором) із автоматичним збільшенням частоти кадрів за подією (детекція руху) або за розкладом. Частота кадрів та сценарій задаються адміністратором СВС. |
| Адміністрування прав користувачів в системі: Гнучка система налаштування прав користувачів: доступу до живого відео, перегляду архівів, налаштування параметрів запису, налаштування параметрів СВС.  |
| Розмежування прав доступу має дозволяти обмежувати права доступу до on-line відео, або архівів в т.ч. з камер, які входять до складу стандартних видів АРМ оператора. |
| Підтримка багатомоніторних конфігурацій: Можливість підключення до АРМ оператора необмеженої кількості моніторів. |
| Повідомлення операторів / адміністраторів системи: Механізм відправки SMS або e-mail повідомлень оператору / адміністратору системи у випадку виникнення тривоги в неробочій час, виходу зі строю компоненти СВС, виникнення тривоги найвищої категорії. |
| Автоматизацію роботи оператора: Має бути передбачений функціонал створення програмних кнопок та накладання їх на зображення з камер з подальшим програмуванням роботи СВС, або програмуванням логіки подій в системі (по команді після натискання кнопки). Сценарій формується адміністратором. |
| Інтеграція зі сторонніми системами: СВС повинна забезпечувати інтеграцію зі сторонніми системами (в т.ч. встановленими у замовника) на рівні ПЗ за допомогою вбудованого функціоналу, без сторонніх модулів. |
| Наявність безкоштовного клієнтського ПЗ: Web-клієнт сумісний з Microsoft Internet Explorer 9, Safari 5, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 11 (або більш пізніми версіями);Мобільний клієнт сумісний з Android 4.0, iOS 9.2, Windows Phone (або більш пізніми версіями);Клієнт для АРМ сумісний з операційною системою Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) або вище та Microsoft .NET 4.5.1 Framework. |
| Звіти оператора та адміністратора: Можливість формування, експорту та друку звітів. |
| Інтеграцію з системою відеоаналітики, яка підтримує широкого спектру аналітичних модулів (теплові карти, розпізнавання автомобільних номерів, скупчення людей, ненормативне поведінка, залишені предмети і т.д.) |
| Інтеграцію з системою відеоаналітики, яка повинна забезпечувати роботу з модулем аналітики, встановленим безпосередньо на камері. |
| Інтеграцію з системою відеоаналітики, яка має можливість обробки метаданих отриманих безпосередньо з камери. |
| Експорт відеоданих із системи: Механізм експорту має дозволяти здійснювати експорт як в .avi форматі, так і в зашифрованому користувачем форматі.У випадку експорту в зашифрованому вигляді повинна забезпечуватися можливість одночасного експорту декількох камер (виду камер) синхронізованих за часом. |
| Друк зображень: СВС має дозволяти друкувати стоп-кадри з додаванням коментарів оператора |
| Інтерактивні мапи об’єкту: Підтримка багатошарових інтерактивних мап об’єкту з функцією відображення усіх компонентів системи та тривог з них з подальшою можливістю отримати відео шляхом кліку на «тривогу» |
| Інтелектуальній пошук відеоархіву: СВС повинна дозволяти здійснювати пошук за архівом переглядаючи на одному моніторі одночасно стоп-кадри з однієї камери за декількома епізодами |
| Інтеграцію з Microsoft Active Directoty. |
| Одночасний перегляд у різних вікнах одного профілю відображення on-line даних та даних з відеоархіву по одній камері чи групі камер |
| Сумісність з операційними системами Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) або вище, Server 2012 R2 (64 bit) та 2008 R2 (64-bit) та Microsoft .NET 4.5.1 Framework. |
| Мати можливість функціонування з використанням віртуальних серверів |
| Мати кирилізований інтерфейс. |
| Мати широкі можливості з кастомізації та індивідуального налагодження графічних інтерфейсів користувачів вбудованими засобами |
| Вести запис відеоінформації: безперервний, за розкладом, за сигналом, при виявленні руху |
| Підтримувати можливість роботи з відеокамерами різних виробників. |
| Дозволяти керувати відображенням інформації за допомогою графічного інтерфейсу |
| Мати можливість оптимізації відео потоків та алгоритмів стиснення інформації |
| Мати можливість динамічної адаптації/оптимізації відео потоків під доступну для СВС пропускну здатність каналів корпоративної мережі передачі даних та/або розподільчу здатність засобів відображення для мобільних и web клієнтів. |
| Підтримувати передачу двостороннього аудіо |
| Вести журнал подій в системі |
| Забезпечувати модульність системи (можливість поетапного впровадження додаткових компонент і нарощування системи); |
| Забезпечувати гнучке розмежування прав користувачів |
| Мати безкоштовні клієнтські програми |
| Не накладати обмеження на обсяги архівів, кількості серверів в СВС та АРМ |
| Дозволяти підключення камер за допомогою HTTPS протоколу |
| Підтримувати роботу з двома різними потоками від камері (для перегляду і для запису) |
| Підтримка протоколів стиснення відео: MJPEG, MPEG-4 та H.264 |
| Керування (зупинка / пуск) запису з відеокамерами за спрацюванням тривоги |
| Архівування за розкладом: від 1 години до 1 доби |
| Підтримка програмної інтеграції з POS та ATM терміналами |
| Запуск програми у якості Windows Services |
| Термін невиключного права на використання Milestone XProtect Professional Base License: необмежений |
| ***2*** | ***Програмна продукція Milestone Xprotect Professional Camera License з підтримкою Care Plus на 1 рік*** | ***Програмна продукція Milestone Xprotect Professional Camera License з підтримкою Care Plus на 1 рік, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Невиключне право на використання Програмної продукції Milestone XProtect Professional Camera License та підключення до системи XProtect Professional одного IP-пристрою (камера, відеокодер, відеодекодер). Термін невиключного права на використання Milestone XProtect Professional Camera License: необмежений. |
| Невиключне право на можливість використання сервіс-релізів, пакетів драйверів для нових пристроїв, нових версій ПЗ Milestone XProtect Professional. Термін невиключного права на використання Care Plus: один рік. |
| ***3*** | ***Microsoft Windows 10 Pro x64bit*** | ***Microsoft Windows 10 Pro x64bit, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Наявність кирилізованого інтерфейсу, сумісність з 64х бітною архітектурою процесорів |
| Термін невиключного права на використання: необмежений. |
| ***4*** | ***IP відеокамера AXIS M3044-V або еквівалент*** | ***IP відеокамера AXIS M3044-V або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS 1/3” |
| Об'єктив: змінний М12, фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань: не більше 2,8 mm |
| Кут огляду: горизонтальний кут огляду не менше 82 ̊; вертикальний кут огляду не менше 44 ̊ |
| Максимальне число апертури: F2.0 |
| Мінімальну світлочутливість: не гірше 0,25 lux при 50 IRE F2.0 |
| Стиснення відео: H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), MotionJPEG, використання технології Zipstream |
| Роздільна здатність: не гірше 1280x720 (1MP) |
| Частоту кадрів: не менше 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків: можливість передачі не менше 10 потоків одночасно |
| Передачу відеопотоків з індивідуальними налаштуваннями: не менше 2 потоків. |
| Підтримку коридорного режиму (формату): співвідношення сторін зображення 9:16 з роздільною здатністю 720 х 1280 |
| Налаштування зображення: наявність регулювання стиснення, кольору, яскравості, різкості, контрасту, балансу білого та експозиції; компенсації фонового освітлення (засвітки); WDR (широкий динамічний діапазон) - Dynamic contrast; накладення тексту та зображень, дзеркальне відображення зображень, маска закритих зон. |
| Вбудована аналітика: відкрита прикладна платформа для камер AXIS з підтримкою встановлення модулів відеоаналітики сторонніх розробників безпосередньо на камеру |
| Інтелектуальне відео: детектор руху, детекція спроби псування камери |
| Спрацювання сигналу тривоги:Інтелектуальні функції відеоспостереження і події, пов'язані з накопичувачами даних |
| Налаштування реакцій за подіями: Завантаження файлів: по FTP, HTTP, мережі або електронною поштою. Розсилка повідомлень: по електронній пошті, HTTP і TCP.Відеозапис на карту пам'ятіБуферизація відео до і після тривоги |
| Інтеграція з системою відеоаналітики: підтримка встановленні модулей відеоаналітики безпосередньо на камеру (теплові карти, траекторія руху, підрахунок відвідувачів, детекція залишених предметів) |
| Вбудована пам'ять: ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ |
| Функція підрахунку пікселів (лічильник пікселів) |
| Функція цифрового PTZ керування |
| Локальне зберігання даних: Слот microSD / microSDHC / microSDXC з підтримкою карт пам'яті до 64 ГБ. Підтримка відеозапису на виділений мережевий накопичувач  |
| Підтримка протоколів: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, клас 1, не більше 2,9 Вт |
| Корпус: водо- та пилозахищений, ударостійкий корпус з полікарбонату/ABS: IP42, IK08 |
| Робочий температурній діапазон: 0°C ~ 45°C |
| Умови зберігання: від -40 до 65°C |
| ***5*** | ***IP відеокамера AXIS M3045-V або еквівалент*** | ***IP відеокамера AXIS M3045-V або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS 1/3” |
| Об'єктив: змінний М12, фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань: не більше 2,8 mm |
| Кут огляду: горизонтальний кут огляду не менше 106 ̊; вертикальний кут огляду не менше 59 ̊ |
| Максимальне число апертури: F2.0 |
| Мінімальну світлочутливість: не гірше 0,25 lux при 50 IRE F2.0 |
| Стиснення відео: H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), MotionJPEG, використання технології Zipstream |
| Роздільна здатність: не гірше 1920x1080 (2MP) |
| Частоту кадрів: не менше 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків: можливість передачі не менше 10 потоків одночасно |
| Передачу відеопотоків з індивідуальними налаштуваннями: не менше 2 потоків. |
| Підтримку коридорного режиму (формату): співвідношення сторін зображення 9:16 з роздільною здатністю 1080 х 1920 |
| Налаштування зображення: наявність регулювання стиснення, кольору, яскравості, різкості, контрасту, балансу білого та експозиції; компенсації фонового освітлення (засвітки); WDR (широкий динамічний діапазон) - Dynamic contrast; накладення тексту та зображень, дзеркальне відображення зображень, маска закритих зон. |
| Вбудована аналітика: відкрита прикладна платформа для камер AXIS з підтримкою встановлення модулів відеоаналітики сторонніх розробників безпосередньо на камеру |
| Інтелектуальне відео: детектор руху, детекція спроби псування камери |
| Спрацювання сигналу тривоги:Інтелектуальні функції відеоспостереження і події, пов'язані з накопичувачами даних |
| Налаштування реакцій за подіями: Завантаження файлів: по FTP, HTTP, мережі або електронною поштою. Розсилка повідомлень: по електронній пошті, HTTP і TCP.Відеозапис на карту пам'ятіБуферизація відео до і після тривоги |
| Інтеграція з системою відеоаналітики: підтримка встановленні модулей відеоаналітики безпосередньо на камеру (теплові карти, траекторія руху, підрахунок відвідувачів, детекція залишених предметів) |
| Вбудована пам'ять: ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ |
| HDMI роз’єм для трансляції живого відео |
| Функція підрахунку пікселів (лічильник пікселів) |
| Функція цифрового PTZ керування |
| Локальне зберігання даних: Слот microSD / microSDHC / microSDXC з підтримкою карт пам'яті до 64 ГБ. Підтримка відеозапису на виділений мережевий накопичувач  |
| Підтримка протоколів: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, клас 1, не більше 3,0 Вт |
| Корпус: водо- та пилозахищений, ударостійкий корпус з полікарбонату/ABS: IP42, IK08 |
| Робочий температурній діапазон: 0°C ~45°C |
| Умови зберігання: від -40 до 65°C |
| ***6*** | ***IP відеокамера Samsung SND-L6083RP або еквівалент*** | ***IP відеокамера Samsung SND-L6083RP або еквівалент, що повинна забезпечувати:***  | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS, не менше - 1/2.9" |
| Об'єктив: варіфокальний, з автодіафрагмою (DC auto iris) |
| Фокусна відстань: 2,8-12 mm (оптичне збільшення 4,3x) |
| Кут огляду не менше: 103,8˚(Wide) – 32,4˚(Tele) |
| Максимальне число апертури: F1.4 |
| Мінімальну світлочутливість, не гірше: кольорове: 0,095 lux при (1/30 сек, F1,4) до 0,002 lux при (2 сек, F1,4), чорно-біле: 0 lux (IR LED on) |
| Стиснення відео: H.264, MJPEG |
| Роздільну здатність: не гірше 1920 x 1080 (2Mp Full HD) |
| Частоту кадрів: не менше 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків: можливість передачі не менше 6 потоків одночасно. |
| Передачу відеопотоків з індивідуальними налаштуваннями: не менше 3 потоків. |
| Підтримку коридорного режиму (формату): співвідношення сторін зображення 9:16 з роздільною здатністю 1080 х 1920 |
| Корекцію викривлень (дисторсії) об’єктиву: LDC (Lens Distortion Correction) |
| Підвищення контрасту, широкий динамічний діапазон: SSDR |
| Компенсація шумів: SSNR |
| Інфрачервону підсвітку: ефективна дальність не менше 15m |
| Компенсацію фонового освітлення: Backlight Compensation |
| Наявність вбудованого мікрофону (Built in mic) |
| Аудіо компресія: Format G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Інтелектуальне відео: детектор руху (4 прямокутних зони), детекція спроби псування камери |
| Налаштування реакцій за подіями: Завантаження через FTP та відправка електронної пошти, запис до локального сховища за подією, відправка файлу електронною поштою |
| Безпека: HTTPS (SSL) аутентифікація підключення |
| Маскування приватних зон: 6 прямокутних зон |
| Локальне зберігання даних: Слот microSD / SDHC з підтримкою карт пам'яті до 32 ГБ. Підтримка відеозапису на виділений мережевий накопичувач NAS |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, клас 2, не більше 5,4 Вт |
| Робочий температурній діапазон: -10°C ~ +55°C |
| ***7*** | ***IP відеокамера Samsung SNO-L6083RP або еквівалент*** | ***IP відеокамера Samsung SNO-L6083RP або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS, не менше 1/2.9" |
| Об'єктив: варіфокальний, з автодіафрагмою (DC auto iris) |
| Фокусна відстань: 2,8-12 mm (оптичне збільшення 4,3x) |
| Кут огляду не менше: 103,8˚(Wide) – 32,4˚(Tele) |
| Максимальне число апертури: F1.4 |
| Мінімальну світлочутливість, не гірше: 0,095 lux при (1/30 сек, F1,4) до 0,002 lux при (2 сек, F1,4), чорно-біле: 0 lux (IR LED on) |
| Стиснення відео: H.264, MJPEG |
| Роздільну здатність: не гірше 1920 x 1080 (2Mp Full HD) |
| Частоту кадрів, не менше: 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків: можливість передачі не менше 6 потоків одночасно. |
| Передачу відеопотоків з індивідуальними налаштуваннями: не менше 3 потоків. |
| Підтримку коридорного режиму (формату): співвідношення сторін зображення 9:16 з роздільною здатністю 1080 х 1920 |
| Корекцію викривлень об’єктиву: LDC (Lens Distortion Correction) |
| Підвищення контрасту, широкий динамічний діапазон: SSDR |
| Компенсація шумів: SSNR |
| Інфрачервону підсвітку: ефективна дальність не менше 20m |
| Компенсацію фонового освітлення: Backlight Compensation |
| Наявність вбудованого мікрофона (Line in)  |
| Аудіо компресія: Format G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Інтелектуальне відео: детектор руху (4 прямокутних зони), детекція спроби псування камери |
| Налаштування реакцій за подіями: Завантаження через FTP та відправка електронної пошти, запис до локального сховища за подією, відправка файлу електронною поштою |
| Безпека: HTTPS (SSL) аутентифікація підключення |
| Маскування приватних зон: 6 прямокутних зон |
| Локальне зберігання даних: Слот microSD / SDHC з підтримкою карт пам'яті до 32 ГБ. Підтримка відеозапису на виділений мережевий накопичувач NAS |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, клас 2, не більше 5,9 Вт |
| Корпус: водо- та пилозахищений, ударостійкий металевій корпус IP66, IK10 |
| Робочий температурній діапазон: -30°C ~ +55°C |
| ***8*** | ***IP відеокамера Samsung SNV-L6083RP або еквівалент*** | ***IP відеокамера Samsung SNV-L6083RP або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS, не менше 1/2.9" |
| Об'єктив: варіфокальний, з автодіафрагмою (DC auto iris) |
| Фокусна відстань: 2,8-12 mm (оптичне збільшення 4,3x) |
| Кут огляду не менше: 103,8˚(Wide) – 32,4˚(Tele) |
| Максимальне число апертури: F1.4 |
| Мінімальну світлочутливість, не гірше: 0,095 lux при (1/30 сек, F1,4) до 0,002 lux при (2 сек, F1,4), чорно-біле: 0 lux (IR LED on) |
| Стиснення відео: H.264, MJPEG |
| Роздільну здатність: не гірше 1920 x 1080 (2Mp Full HD) |
| Частоту кадрів, не менше: 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків: можливість передачі не менше 6 потоків одночасно. |
| Передачу відеопотоків з індивідуальними налаштуваннями: не менше 3 потоків. |
| Підтримку коридорного режиму (формату): співвідношення сторін зображення 9:16 з роздільною здатністю 1080 х 1920 |
| Корекцію викривлень об’єктиву: LDC (Lens Distortion Correction) |
| Підвищення контрасту, широкий динамічний діапазон: SSDR |
| Компенсація шумів: SSNR |
| Інфрачервону підсвітку: ефективна дальність не менше 20m |
| Компенсацію фонового освітлення: Backlight Compensation |
| Наявність вбудованого мікрофона (Line in)  |
| Аудіо компресія: Format G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Інтелектуальне відео: детектор руху (4 прямокутних зони), детекція спроби псування камери |
| Налаштування реакцій за подіями: Завантаження через FTP та відправка електронної пошти, запис до локального сховища за подією, відправка файлу електронною поштою |
| Безпека: HTTPS (SSL) аутентифікація підключення |
| Маскування приватних зон: 6 прямокутних зон |
| Локальне зберігання даних: Слот microSD / SDHC з підтримкою карт пам'яті до 32 ГБ. Підтримка відеозапису на виділений мережевий накопичувач NAS |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, клас 2, не більше 5,8 Вт |
| Корпус: водо- та пилозахищений, ударостійкий металевий корпус IP66, IK10 |
| Робочий температурній діапазон: -30°C ~ +55°C |
| ***9*** | ***IP відеокамера Axis P3364-LVE 12ММ або еквівалент*** | ***IP відеокамера Axis P3364-LVE 12ММ або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS, не менше 1/3" |
| Об'єктив: варіфокальний, з автодіафрагмою (P - iris), дистанційне зумування та наведення фокусу |
| Фокусна відстань: 3,3-12 mm |
| Кути огляду не менше: горизонтальний 82˚ – 24˚; вертикальний 60˚ – 18˚ |
| Максимальне число апертури: F1.4 |
| Мінімальну світлочутливість, не гірше: 0,18 lux, F1,4 кольорове зображення; 0,04 lux, F1,4; чорно-біле зображення; 0 lux з ввімкненою ІЧ підсвіткою |
| Стиснення відео: H.264, MJPEG |
| Роздільну здатність: не гірше 1280 x 960 |
| Частоту кадрів, не менше: 25 кадрів/с |
| Передачу декількох відеопотоків з індивідуальним налаштуванням в H.264 та MJPEG форматах, керована частота кадрів та пропускна здатність, VBR/MBR H.264  |
| Підтримку коридорного режиму (формату), можливість обертання зображення на 0˚, 90˚, 180˚, 270˚, можливість віддзеркалювання зображення  |
| Налаштування зображення: наявність регулювання стиснення, кольору, яскравості, різкості, контрасту, балансу білого та експозиції; компенсації фонового освітлення (засвітки); WDR (широкий динамічний діапазон) - Dynamic contrast; накладення тексту та зображень, дзеркальне відображення зображень, маска закритих зон. |
|  Роботу з аудіо: двосторонній аудіо стрімінг; компресію аудіo: AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, бітрейт з можливістю налаштування;  |
| Аудіо входи/виходи:зовнішній мікрофонних вхід або лінійний вхід, лінійний вихід |
| Вбудована аналітика: AXIS Video Motion Detection (інтелектуальний детектор руху); детекція спроби псування камери; детекція аудіо |
| Можливість встановлення зовнішніх аналітичних модулів: AXIS Cross Line Detection, AXIS Perimeter Defender; можливість встановлення модулів сторонніх виробників |
| Спрацювання сигналу тривоги: події аналітики, спрацювання зовнішнього входу, події локального сховища даних |
| Налаштування реакцій за подіями: запис відео на локальне сховище; буферизація відео до і після тривоги; активація зовнішнього виходу; запис аудіо на локальне сховище; програвання аудіо кліпів |
| Завантаження файлів: по FTP, HTTP, мережі або електронною поштою.Розсилку повідомлень: по електронній пошті, HTTP і TCP |
| Функцію підрахунку пікселів (лічильник пікселів) |
| Функцію дистанційного керування зумом та фокусом |
| Локальне зберігання даних: підтримка SD/SDHC/SDXC карт; підтримка шифрування записів на SD карті; підтримка запису архіву на мережеве сховище (NAC) |
| Підтримка протоколів: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, клас 3 не більше 12.1 Вт |
| Роз’єми: RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; термінальний блок з одним тривожним входом та одним виходом; 3,5 мм мікрофонний/лінійних вхід; 3.5 mm лінійний вихід |
| Корпус: полікарбонатний прозорий купол, алюмінієвий камерний модуль. Ступені захисту: IP66- та NEMA 4Х-; IK10 ударостійкий корпус |
| Робочий температурній діапазон: -40°C ~55°C |
| ***10*** | ***IP відеокамера Axis P1357-E або еквівалент*** | ***IP відеокамера Axis P1357-E або еквівалент, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Сенсор: Прогресивна розгортка CMOS, не менше 1/3,2" |
| Об'єктив: з кріпленням CS, з автодіафрагмою (P - iris) |
| Фокусна відстань: 2,8-8 mm |
| Горизонтальне поле зору 80˚ – 32˚ |
| Максимальне число апертури: F1.2 |
| Мінімальну світлочутливість, не гірше: 0,2 lux, F1,2 кольорове зображення; 0,04 lux, F1,2 чорно-біле зображення;  |
| Стиснення відео: H.264, MJPEG |
| Роздільну здатність: не гірше 2592 x 1944 (5Mp) |
|  Частоту кадрів: Режим зйомки 2 MP/1080p@25/30 fps (50/60 Hz) Режим зйомки 3 MP@16/20 fps (50/60 Hz)Режим зйомки 5 MP@12.5/12 fps (50/60 Hz) |
| Передачу декількох відеопотоків з індивідуальним налаштуванням в H.264 та MJPEG форматах, керована частота кадрів та пропускна здатність, VBR/MBR H.264  |
| Підтримку коридорного режиму (формату), можливість обертання зображення на 0˚, 90˚, 180˚, 270˚, можливість віддзеркалювання зображення  |
| Налаштування зображення: наявність регулювання стиснення, кольору, яскравості, різкості, контрасту, балансу білого та експозиції; компенсації фонового освітлення (засвітки); WDR (широкий динамічний діапазон) - Dynamic contrast; накладення тексту та зображень, дзеркальне відображення зображень, маска закритих зон. |
|  Роботу з аудіо: двосторонній аудіо стрімінг; компресію аудіo: AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, бітрейт з можливістю налаштування;  |
| Аудіо входи/виходи:зовнішній мікрофонних вхід або лінійний вхід, лінійний вихід |
| Вбудована аналітика: AXIS Video Motion Detection (інтелектуальний детектор руху); детекція спроби псування камери; детекція аудіо |
| Можливість встановлення зовнішніх аналітичних модулів: AXIS Cross Line Detection, AXIS Perimeter Defender; AXIS Digital Autotracking, можливість встановлення модулів сторонніх виробників |
| Спрацювання сигналу тривоги: події аналітики, спрацювання зовнішнього входу, події локального сховища даних; за розкладом |
| Налаштування реакцій за подіями: запис відео на локальне сховище; буферизація відео до і після тривоги; активація зовнішнього виходу; запис аудіо на локальне сховище; програвання аудіо кліпів; PTZ попередні налаштування; Guard tour (обхід охорони); перемикання день/ніч; відправка SNMP trap |
| Завантаження файлів: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS мережі або електронною поштою.Розсилку повідомлень: по електронній пошті, HTTP і TCP |
| Функцію підрахунку пікселів (лічильник пікселів) |
| Функцію дистанційного керування заднім фокусом |
| Локальне зберігання даних: підтримка microSD/microSDHC/microSDXC карт; підтримка шифрування записів на SD карті; підтримка запису архіву на мережеве сховище (NAC) |
| Підтримка протоколів: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |
| Живлення: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, клас 3 не більше 12.95 Вт, або High PoE не більше 25,5 Вт  |
| Роз’єми: RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; термінальний блок з одним тривожним входом та одним виходом; 3,5 мм мікрофонний/лінійних вхід; 3.5 mm лінійний вихід; RS485/RS422; P-Iris роз’єм |
| Корпус: алюмінієвий. Ступені захисту: IP66- та NEMA 4Х-; IK10 |
| Робочий температурній діапазон: -40°C ~ 50°C |
| ***11*** | ***Решітка вандалозахисна Тип1*** | ***Решітка вандалозахисна Тип1, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| габаритні розміри (ДхШхВ) 205х205х142 мм |
| надійний вандалозахист зовнішніх купольних відеокамер |
| металева просторова конструкція повинна бути створена зі сталевого дроту діаметром 6 мм з основою для кріплення до стелі або стіни.  |
| решітка повинна бути пофарбована порошковою фарбою чорного (RAL 9005) або сірого (RAL 9006) кольору. |
| ***12*** | ***Решітка вандалозахисна Тип2*** | ***Решітка вандалозахисна Тип2, що повинна забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| габаритні розміри (ДхШхВ) 300х170х250 мм |
| надійний вандалозахист зовнішніх відеокамер типу "булет" |
| металева просторова конструкція повинна бути створена зі сталевого дроту діаметром 6 мм з основою для кріплення до стелі або стіни.  |
| решітка повинна бути пофарбована порошковою фарбою чорного (RAL 9005) або сірого (RAL 9006) кольору. |
| ***13*** | ***ДБЖ Niky 1кBA IEC USB або еквівалент*** | ***ДБЖ Niky 1кBA IEC USB або еквівалент, що повинен забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| Активна потужність ДБЖ не менше 600Вт |
| Шум при роботі не більше 40 дБ. |
| Охолодження – безвентиляторне. |
| Не менше 6 роз'ємів С-13 з можливістю роботи від батареї |
| Не менше 1 роз'єму С-13  з захистом від імпульсних завад та перенапруги |
| Підключення ДБЖ до комп’ютера / сервера: стандартний USB-кабель (використання стандартного кабелю USB з роз’ємами типу А та/або типу В) |
| Програмне забезпечення для керування ДБЖ: наявність безкоштовного ПЗ від виробника |
| Захист інформаційної лінії від імпульсних завад по всім парам для стандартного роз’єму RJ-45 |
| ***14*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 1*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 1, що повинен забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| **Корпус:** не більше форм–фактору «Tower», вентилятор охолодження на задній стінці, та можливість розміщення додаткового вентилятора на фронтальній стінці |
| **Процесор:** 1 (один) чотирьох ядерний Intel Xeon 3,0 ГГц або вище та кеш-пам'яттю процесора не менше 8 MБ; |
| **Пам’ять:** 8 GB, DDR4 DIMMs не нижче 2133 Мгц (з підтримкою виправлення помилок) з можливістю розширення ОЗП не менше, ніж до 64 GB. |
| **Графічна підсистема:** Вбудована, передбачити можливість встановлення дискретного графічного адаптера у майбутньому. |
| **RAID контролер:** Інтегрований з підтримкою рівнів 0, 1, 5, 10 |
| **Жорсткі диски:** кількість – 2 (два) диска; ємність кожного не менше - 3 Tb, швидкість обертання - не менше 5400 обертів/хвилину, інтерфейс - Serial Attach |
| **Пристрій зчитування/запису дисків:** наявність вільного відсіку для можливості встановлення пристрою у майбутньому; |
| **Слоти вводу/виводу:** наявність не менше 3 (трьох) вільних слотів PCI-E |
| **Порти вводу/виводу:** не менше 1 (одного) послідовного порту; не менше 6 (шести) зовнішніх вільних USB портів (з них не менше двох – на передній панелі), 1 (один) VGA розъем; |
| **Мережевий інтерфейс:** не менше одного інтерфейса RJ45 1GBit/s |
| **Відсіки для жорстких дисків:** не менше ніж 4 (чотири) для жорстких дисків 3,5 дюймів; |
| **Живлення:** 1 (один) блок живлення потужністю не більше 500W, кабель живлення до нього; |
| **Охолодження:** наявність 1 (одного) вентилятора охолодження на задній стінці корпусу, можливість встановлення додаткового вентилятора охолодження на передній стінці корпусу; |
| **Дистанційне керування сервером.** Наявність 1 (одного) мережевого інтерфейсу RJ45 віддаленого керування сервером та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу  |
| ***15*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 2*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 2, що повинен забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| **Корпус:** не більше форм–фактору «Tower», вентилятор охолодження на задній стінці, та можливість розміщення додаткового вентилятора на фронтальній стінці |
| **Процесор:** 1 (один) чотирьох ядерний Intel Xeon 3,0 ГГц або вище та кеш-пам'яттю процесора не менше 8 MБ; |
| **Пам’ять:** 8 GB, DDR4 DIMMs не нижче 2133 Мгц (з підтримкою виправлення помилок) з можливістю розширення ОЗП не менше, ніж до 64 GB. |
| **Графічна підсистема:** Вбудована, передбачити можливість встановлення дискретного графічного адаптера у майбутньому. |
| **RAID контролер:** Інтегрований з підтримкою рівнів 0, 1, 5, 10 |
| **Жорсткі диски:** кількість – 4 (чотири) диска; ємність кожного не менше - 3 Tb, швидкість обертання - не менше 5400 обертів/хвилину, інтерфейс - Serial Attach |
| **Пристрій зчитування/запису дисків:** наявність вільного відсіку для можливості встановлення пристрою у майбутньому; |
| **Слоти вводу/виводу:** наявність не менше 3 (трьох) вільних слотів PCI-E |
| **Порти вводу/виводу:** не менше 1 (одного) послідовного порту; не менше 6 (шести) зовнішніх вільних USB портів (з них не менше двох – на передній панелі), 1 (один) VGA розъем; |
| **Мережевий інтерфейс:** не менше одного інтерфейса RJ45 1GBit/s |
| **Відсіки для жорстких дисків:** не менше ніж 4 (чотири) для жорстких дисків 3,5 дюймів; |
| **Живлення:** 1 (один) блок живлення потужністю не більше 500W, кабель живлення до нього; |
| **Охолодження:** наявність 1 (одного) вентилятора охолодження на задній стінці корпусу, можливість встановлення додаткового вентилятора охолодження на передній стінці корпусу; |
| **Дистанційне керування сервером.** Наявність 1 (одного) мережевого інтерфейсу RJ45 віддаленого керування сервером та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу  |
| ***16*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 3*** | ***Сервер відеоспостереження Тип 3, що повинен забезпечувати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| **Корпус:** не більше форм–фактору «Tower», вентилятор охолодження на задній стінці, та можливість розміщення додаткового вентилятора на фронтальній стінці |
| **Процесор:** 1 (один) чотирьох ядерний Intel Xeon 3,0 ГГц або вище та кеш-пам’яттю процесора не менше 8 MБ; |
| **Пам’ять:** 8 GB, DDR4 DIMMs не нижче 2133 Мгц (з підтримкою виправлення помилок) з можливістю розширення ОЗП не менше, ніж до 64 GB. |
| **Графічна підсистема:** Вбудована, передбачити можливість встановлення дискретного графічного адаптера у майбутньому. |
| **RAID контролер:** Інтегрований з підтримкою рівнів 0, 1, 5, 10 |
| **Жорсткі диски:** кількість – 4 (чотири) диска; ємність кожного не менше – 4 Tb, швидкість обертання – не менше 5400 обертів/хвилину, інтерфейс – Serial Attach |
| **Пристрій зчитування/запису дисків:** наявність вільного відсіку для можливості встановлення пристрою у майбутньому; |
| **Слоти вводу/виводу:** наявність не менше 3 (трьох) вільних слотів PCI-E |
| **Порти вводу/виводу:** не менше 1 (одного) послідовного порту; не менше 6 (шести) зовнішніх вільних USB портів (з них не менше двох – на передній панелі), 1 (один) VGA розъем; |
| **Мережевий інтерфейс:** не менше одного інтерфейса RJ45 1GBit/s |
| **Відсіки для жорстких дисків:** не менше ніж 4 (чотири) для жорстких дисків 3,5 дюймів; |
| **Живлення:** 1 (один) блок живлення потужністю не більше 500W, кабель живлення до нього; |
| **Охолодження:** наявність 1 (одного) вентилятора охолодження на задній стінці корпусу, можливість встановлення додаткового вентилятора охолодження на передній стінці корпусу; |
| **Дистанційне керування сервером.** Наявність 1 (одного) мережевого інтерфейсу RJ45 віддаленого керування сервером та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу  |
| ***17*** | ***Монтажний комплект для підключення камери*** | ***Монтажний комплект для підключення камери, що повинен включати:*** | ***Шт.*** | ***1*** |
| * Кабель Cat 5e F/UTP не більше 90 м;
* Короб 80х40 не більше 4 м;
* Короб 40х17 до 30 м;
* Роз'єм RJ-45 Cat 5e F/UTP не більше 2 шт.;
* Коробка відгалужуюча 80х40 не більше 1 шт.;
* Модуль keystone Cat 5e F/UTP не більше 1 шт.;
* Патч-корд Cat 5e F/UTP 0,5 м не більше 1 шт.;
* Патч-корд Cat 5e F/UTP 2 м не більше 1 шт.;
* дюбеля, саморізи, стяжки, тощо
 |
| ***18*** | ***Послуга з підключення та налаштування внутрішньої камери*** | ***Послуга з підключення та налаштування внутрішньої камери, що повинна забезпечувати:*** | ***Послуга*** | ***1*** |
| Організація лінії СКС, тестування лінії СКС, монтаж та підключення відеокамери, встановлення необхідних налаштувань роботи відеокамери (атрибути доступу, мережеві налаштування, необхідна якість зображення, параметри роботи відеокодеків, тощо), юстування камери. |
| ***19*** | ***Послуга з підключення та налаштування зовнішньої камери*** | ***Послуга з підключення та налаштування зовнішньої камери, що повинна забезпечувати:***  | ***Послуга*** | ***1*** |
| Організація лінії СКС, тестування лінії СКС, монтаж та підключення камери, встановлення необхідних налаштувань роботи камери (атрибути доступу, мережеві налаштування, необхідна якість зображення, параметри роботи відеокодеків, тощо), юстування камери, монтаж вандалозахисту |
| ***20*** | ***Послуга з підключення та налаштування серверу відеоспостереження***  | ***Послуга з підключення та налаштування серверу відеоспостереження, що повинна забезпечувати:***  | ***Послуга*** | ***1*** |
| Монтаж серверу, підключення до мережі електричного живлення, підключення до мережевого обладнання, встановлення системного та прикладного ПЗ, встановлення необхідних мережевих налаштувань, введення серверу в домен, налаштування локальної системи СВН, налаштування автоматичного відновлення роботи локальної системи СВН при відновленні електропостачання із збереженням налаштувань, конфігурацій, архівів даних станом на момент відключення електропостачання, підключення серверу до існуючої СВН банку з встановленням необхідних політик доступу до елементів локальної СВН. |
| ***21*** | ***Послуга з підключення та налаштування ДБЖ***  | ***Послуга з підключення та налаштування ДБЖ, що повинна забезпечувати:*** | ***Послуга*** | ***1*** |
| Монтаж ДБЖ, підключення до мережі електричного живлення, підключення до серверу відеоспостереження, налаштування ПЗ моніторингу та керування ДБЖ на сервері відеоспостереження.  |
| ***22*** | ***Послуга з підготовки Паспорту СВС Об’єкту***  | ***Послуга з підготовки Паспорту СВС Об’єкту, що повинна забезпечувати:*** | ***Послуга*** | ***1*** |
| Розроблений Паспорт СВС у складі:* стислий опис СВС Об’єкту;
* перелік обладнання та програмного забезпечення СВС Об’єкту;
* схема структурна СВС Об’єкту;
* план розташування відеокамер та кабельних трас СВС Об’єкту;
* схема розміщення обладнання СВС Об’єкту в телекомунікаційній шафі;
* таблиця IP-адрес СВС Об’єкту;
* таблиця з’єднань та підключень СВС Об’єкту
 |

**У складі пропозиції торгів учасник зобов’язаний надати:**

- завірені Учасником копії декларацій про відповідність технічним регламентам з електромагнітної сумісності / безпеки низьковольтного електричного обладнання щодо запропонованого Обладнання (дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів);

- Гарантійний лист Учасника у довільній формі про гарантію безперебійної та своєчасної поставки Обладнання, ПЗ та їх впровадження;

- Гарантійний лист Учасника у довільній формі про відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам щодо предмету закупівлі, встановлених Замовником у Технічних вимогах (Додаток №3 цієї Документації).

- заповнений Учасником документ “Таблиця відповідності технічних характеристик запропонованого Обладнання, ПЗ та вимог до послуг з впровадження» за нижченаведеною формою

**Таблиця відповідності**

**технічних характеристик запропонованого Обладнання, ПЗ**

**та вимог до послуг з впровадження**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування***(заповнюється Учасником відповідно до Технічних вимог (Додаток № 3 цієї Документації))* | **Технічні характеристики Обладнання та ПЗ, що вимагаються Замовником***(заповнюється Учасником відповідно до Технічних вимог (Додаток № 3 цієї Документації))* | **Найменування та технічні характеристики Обладнання та ПЗ,що пропонуються Учасником***(У цьому стовпчику необхідно зазначити найменування, марку, модель та технічні характеристики Обладнання та ПЗ, що пропонуються учасником)* | **Відповідність***У разі, якщо найменування Обладнання, технічні характеристики Обладнання, що пропонується, відповідають або перевищують необхідні характеристики, пишеться -"так", якщо не відповідають – "ні".* |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] (Підпис, посада, П.І.Б., уповноваженої особи Учасника)*

*М.П.(у разі наявності печатки)*

**Додаток № 4 до**

**Документації**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

м. Київ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»,** що є юридичною особою за законодавством України та є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, (надалі за текстом - **Замовник**), в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(повне найменування Учасника процедури закупівлі)*, що є юридичною особою за законодавством України та є платником податку на прибуток за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі)* Податкового кодексу України (надалі за текстом – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі)*, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)*, з іншої сторони, надалі за текстом разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір №\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017р. (надалі - Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Протягом строку дії даного Договору Виконавець зобов’язується здійснювати поставку обладнання «Системи відеоспостереження» (надалі - Обладнання), програмного забезпечення «Системи відеоспостереження» (надалі - ПЗ), надати послуги з попереднього конфігурування та введення в експлуатацію (впровадження) Обладнання та ПЗ на об’єктах Замовника (надалі - Послуги), а також виконати гарантійні зобов’язання стосовно Обладнання та ПЗ, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах даного Договору.

Під об’єктами Замовника за цим Договором розуміється – приміщення АБ «УКРГАЗБАНК» на території Україні (надалі – Об’єкти).

1.2. Перелік, комплектність та вартість Обладнання, ПЗ, Послуг зазначені в Додатку №1 до цього Договору «Специфікація», що є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Технічні вимоги до Обладнання, ПЗ, Послуг вказуються у Додатку №2 до даного Договору «Технічні вимоги», що є невід’ємною частиною даного Договору.

**2. ЯКІСТЬ**

2.1. Виконавець зобов’язується поставити Замовнику Обладнання та ПЗ якість яких відповідає характеристикам, що офіційно декларується виробником та технічній документації, якою комплектується Обладнання та ПЗ, технічним характеристикам Обладнання та ПЗ, визначеним в Додатку №2, а також вимогам щодо якості, що зазвичай пред’являються до такого виду Обладнання та ПЗ у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.2. Якість Обладнання та ПЗ може бути покращена Виконавцем при наявності письмової згоди Замовника за умови, що таке покращення не призведе до збільшення ціни, зазначеної в Додатку № 1 до цього Договору та буде повністю сумісне з існуючим у Замовника Обладнанням та ПЗ.

2.3. Обладнання поставляється за цим Договором в упаковці, що повинна захищати Обладнання від ушкоджень під час перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання в умовах закритого складу.

**3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ**

3.1. Поставка Обладнання відбувається на умовах DDP, в редакції Офіційних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс 2010».

3.2. Місце поставки Обладнання - Об’єкти Замовника за адресами, які зазначаються у Заявці на поставку та впровадження Обладнання та ПЗ на об’єкті, форма якої наведена в Додатку № 3 до цього Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору (надалі - Заявка). Заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається Учасником процедури закупівлі)*.

3.2.1. Виконавець зобов’язаний поставити Замовнику Обладнання на підставі Заявки в строки зазначені у відповідній Заявці Замовника.

3.3. Одночасно з поставкою Обладнання Виконавець передає Замовнику ПЗ шляхом відправлення по електронній пошті уповноваженому представнику Замовника електронного листа на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який має містити:

3.3.1. ключ (код) активації ПЗ;

3.3.2. інструкцію по встановленню ПЗ за допомогою ключів (кодів) активації ПЗ;

3.3.3. посилання на сторінку в мережі Інтернет, з якої Замовник має право та можливість завантажити ПЗ.

3.4. ПЗ, що поставляється за цим Договором, є складовою Обладнання, містить ліцензійну угоду (невиключну ліцензію) в електронному вигляді, відповідно до якого виробник ПЗ (особа, що володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на ПЗ, правовласник) надає Замовнику права (повноваження) на використання ПЗ. Акцепт такої ліцензійної угоди (невиключної ліцензії) настає в момент встановлення Замовником наданих Виконавцем ключів (кодів) активації ПЗ.

3.5. Замовнику не надається право на передання іншим третім особам ПЗ та невиключне право на його використання.

3.6. Виконавець гарантує, що на дату підписання цього Договору, має усі права, дозволи необхідні для виконання його обов’язків по відношенню до ПЗ, а також, що ПЗ та документація на таке ПЗ не порушує будь-який патент, авторські права або подібні права на інтелектуальну власність третіх осіб, що підтверджено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(зазначається Учасником процедури закупівлі)*.

3.7. Якщо виробник ПЗ стверджує, що поставлене ПЗ порушує його патент, авторські права або подібні права на інтелектуальну власність, Виконавець буде захищати Замовника від таких заяв за свій рахунок, та буде виплачувати усі суми та/або збитки, які суд зобов’яже Замовника сплачувати, ствердивши правильність позову третьої сторони, за умови, що Замовник негайно (не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання позову) письмово повідомить Замовника про будь-який такий позов. Якщо ПЗ або будь-яка його частина порушує права третіх осіб на ПЗ, або якщо Замовнику судом заборонено його використовувати, Виконавець на свій розсуд та за власний рахунок якнайшвидше (в термін не пізніше 24 години з моменту вступу рішення в законну силу) придбає для Замовника право на продовження використання ПЗ, або право модифікувати ПЗ таким чином, щоб воно перестало порушувати вищевказані права Замовника. Якщо, не зважаючи на прийняті зусилля, Виконавець не зможе ефективно захистити вищевказані права Замовника, Сторони можуть розірвати Договір. В цьому випадку Виконавець зобов’язується протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з моменту розірвання Договору повернути Замовнику суму вартості ПЗ, щодо якого є заборона суду його використання, сплачену Замовником в рамках цього Договору, та відшкодувати Замовнику реальні збитки.

3.8. Виконавець гарантує, що Замовник не повинен буде робити жодних додаткових виплат виробнику ПЗ або будь-яким іншим третім особам у зв’язку з наданими за цим Договором правами.

3.9. Невиключне право на використання ПЗ надається Замовнику строком, що є максимально допустимим у відповідності із чинним законодавством України, з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг за відповідним Об’єктом (надалі - Акт), форма Акту наведена у Додатку №3 до цього Договору. Сторони також окремо висловлюють свою пряму і безперечну згоду на те, що у разі якщо строк дії цього Договору закінчиться раніше ніж строк дії невиключного права на використання Замовником ПЗ, то весь перелік прав на використання ПЗ, наданих відповідно до цього Договору, залишиться у Замовника на строк його дії.

3.10. Територія здійснення Замовником наданого права на використання ПЗ - територія держави Україна.

3.11. У відповідності до предмету цього Договору та згідно з Додатком №2 до цього Договору, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги з попереднього конфігурування та введення в експлуатацію (впровадження) Обладнання та ПЗ. Строк надання Послуг 5 (п’ять) банківських днів з моменту поставки Обладнання та ПЗ. Послуги надаються Виконавцем за адресою, що зазначена у відповідній Заявці.

3.12. Виконавець, протягом 5 (п’яти) банківських днів, після надання Послуг розробляє та погоджує із Замовником Паспорт об’єкту. Паспорт об’єкту повинен містити всі вимоги, які зазначені в Додатку №2 до цього Договору. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів, затверджує Паспорт об’єкту або надає вмотивовану відмову від його (Паспорту об’єкту) затвердження.

3.13. Виконавець протягом 1 (одного) банківського дня з моменту отримання затвердженого Замовником Паспорту об’єкту, надає Замовнику оригінал Акту, підписаний зі сторони Виконавця (в кількості 2-х примірників).

3.14. Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) банківських днів від дати отримання Акту, підписати його або надати вмотивовану відмову від його підписання. Після підписання Акту Замовник забезпечує відправку Виконавцю оригіналу його примірнику засобами поштового або кур’єрського зв’язку.

3.15. Право власності на Обладнання та права на використання ПЗ переходить від Виконавця до Замовника з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту.

3.16. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання та ПЗ, а також обов’язок несення всіх витрат, пов’язаних з ними, до моменту підписання Акту, несе Виконавець.

1. **ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Вартість цього Договору складається із вартості Заявок та не може перевищувати:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сума грн.), крім того ПДВ (сума грн.), всього з ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_ (словами сума грн.), *(всі суми зазначити цифрами та прописом, заповнюється Замовником при підписанні Договору).*

4.2. Оплата за цим Договором здійснюється в наступному порядку:

4.2.1 Попередня оплата в розмірі 80% від вартості Заявки здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником оригіналу рахунку від Виконавця на підставі отриманої Заявки. Рахунок формується Виконавцем та надається Замовнику не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Заявки.

4.2.2. Остаточна оплата в розмірі 20% від вартості Заявки здійснюється Замовником на підставі Акту протягом 10 (десяти) банківських днів з дати його підписання обома Сторонами. До Акту додається видаткова накладна та податкова накладна, що зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог реєстрації та строків, відповідно до норм чинного податкового законодавства України.

4.3. Сторони домовились у разі зміни офіційного курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату складання Акту по відповідній Заявці, від офіційного курсу на дату розкриття пропозиції конкурсних торгів більш ніж на 5 % (п’ять) відсотків, Продавець вносить відповідні зміни до Акту.

Станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата розкриття пропозиції конкурсних торгів) (*заповнюється Замовником при підписанні Договору)* 1 (один) долар США дорівнює \_\_\_\_\_\_\_(*заповнюється Замовником при підписанні Договору)*.

Вартість Послуг з впровадження не підлягає зміні протягом дії цього Договору.

4.4. Замовник здійснює розрахунок в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця що вказаний в розділі 14 даного Договору.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. **Замовник зобов’язаний:**

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлене Обладнання, надане ПЗ та за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.2. Приймати надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.3. У разі відмови прийняти надані Послуги надати Виконавцю в письмовій формі мотивовану відмову від приймання Послуг з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків (дефектів).

5.1.4. Негайно повідомити Виконавця про виявлені невідповідності Обладнання та ПЗ.

5.1.5. Дотримуватись технічних вимог та правил з експлуатації Обладнання та ПЗ.

5.1.6. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.

**5.2. Замовник має право:**

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем за цим Договором, письмово повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору та вимагати повернення попередньої оплати, яка здійснена Замовником на виконання вимог п. 4.3. цього Договору.

5.2.2. Контролювати надання Послуг за цим Договором.

5.2.3. Зменшити загальну вартість цього Договору шляхом укладання додаткового договору до цього Договору за взаємною згодою Сторін в зв’язку із зменшенням реального фінансування видатків.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі не належного оформлення документу, зазначеного у п.4.3 цього Договору.

5.2.5. Збільшити строки поставки Обладнання та ПЗ, а також надання Послуг за цим Договором у випадку виникнення виробничої необхідності, про що письмово повідомляє Виконавця.

**5.3. Виконавець зобов’язаний:**

5.3.1. Забезпечити виконання зобов’язань у строки та на умовах встановлених цим Договором.

5.3.2. Забезпечити поставку Обладнання та ПЗ, якість якого відповідає умовам встановленим цим Договором та Додатками до нього.

5.3.3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання гарантійних зобов’язань щодо Обладнання та ПЗ відповідно до умов цього Договору.

5.3.4. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором.

**5.4. Виконавець має право:**

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату згідно умов цього Договору.

5.4.2. На дострокову поставку Обладнання, ПЗ та надання Послуг за умови письмового погодження з Замовником.

**6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Кожна із Сторін за цим Договором зобов’язуються відшкодувати іншій Стороні реальні збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених цим Договором зобов’язань.

6.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф) у розмірі визначеному п.6.4.1-п.6.4.4. цього Договору.

6.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

6.4.1. У випадку порушення строків надання Послуг більше ніж на 5 (п’ять) банківських днів, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5 (п’ять) % від вартості Заявки по кожному випадку.

6.4.2. За невиконання та/або несвоєчасне виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим Договором, останній (Виконавець) сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5% від Вартості цього Договору, яка зазначена в п. 4.1 цього Договору.

6.4.3. У випадку порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених п.2.1., 2.2., 3.3., та 3.12 цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 % (один) від вартості Заявки по кожному випадку.

6.4.4. У випадку порушення строків виконання своїх гарантійних зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 200 (двісті) гривень за кожний випадок прострочення виконання зобов’язань.

6.4.5. За порушення Замовником строку оплати за цим Договором на строк більше 10 (десять) банківських днів, Замовник повинен сплатити Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

6.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки (штрафів, пені) не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

6.6. У разі зміни статусу платника податку на прибуток Сторони протягом 3-ох робочих днів повідомляють одна одну.

1. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)**

7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання (повне або часткове) або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.2 Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), в рамках цього Договору, розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани і т.д.), лиха техногенного та/або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т.д.), а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т.ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливлюють виконання Замовником своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору. Цей перелік не є вичерпним. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), строк виконання зобов’язань за цим Договором вважається продовженим на строк дії таких обставин. Наявність факту настання подій, що визначені Сторонами як обставини непереборної сили (форс-мажор) підтверджується актом (документом) уповноваженого (компетентного) органу, в тому числі Торгово-промисловою палатою України. Обов’язок по доказуванню факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору) покладається на Сторону, на яку вони вплинули. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною обставин непереборної сили (форс-мажору), але не раніше дати початку дії обставин непереборної сили (форс-мажору)  і закінчується у день закінчення дії обставин непереборної сили (форс-мажору) або в день, у який невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору не зважаючи на дію обставин непереборної сили (форс-мажору). Якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) продовжуються протягом 6 (шести) місяців від дати виникнення, Сторони за взаємною згодою можуть припинити дію цього Договору.

1. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
	1. Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє по 31.12.2017 року, включно, а в частині гарантійних зобов’язань - до закінчення гарантійного строку визначеного розділом 11 цього Договору.
	2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
	3. Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, що є автентичними за змістом.
	4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором до цього Договору.
	5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договору, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
2. **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**
	1. . Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
	2. . Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
	3. . Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
	4. . Інформація і відомості, пов’язані з реалізацією цього Договору, мають конфіденційний характер і не підлягають розголошенню третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

10.5. Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

**11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.**

11.1. Одночасно з передачею Обладнання Виконавець передає Замовнику гарантійні талони (сертифікати) установленого зразка, чим гарантує якість та працездатність поставленого ним Обладнання, а також за власний рахунок усунення дефектів під час їх експлуатації протягом всього гарантійного строку за умови виконання Замовником правил  експлуатації та зберігання Обладнання.

11.2. Гарантійний строк Обладнання та ПЗ складає 12 календарних місяців з моменту підписання Сторонами Акту.

11.3. Виконавець гарантує протягом гарантійного строку,  який визначений в  п. 11.2. цього Договору, працездатність поставленого Обладнання та  ПЗ, та їх відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником.

11.4. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за цим Договором Обладнання та/або ПЗ або при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником,  Замовник письмово інформує Виконавця (факсимільним зв'язком або по e-mail). При цьому, Виконавець зобов’язаний відновити роботу (працездатність) Обладнання та/або ПЗ за свій рахунок.

11.5. Виконавець за власний рахунок  протягом  гарантійного строку  надає Замовнику консультації по роботі із Обладнанням та ПЗ, а також надає консультації в режимі «гарячої лінії» у випадку виникнення несправностей. Консультації надаються Замовнику в робочі дні з 6.30 до 22.30 за київським часом по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі*) і по електронній пошті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі*). Консультації включають в себе відповіді на питання стосовно функціональних можливостей, настроювання і попередньої діагностики Обладнання /ПЗ, а також рекомендації з усунення несправностей.

11.6. Протягом гарантійного строку Виконавець забезпечує гарантію Обладнання/ПЗ власними силами або власним (и) сервісним(и) центром (ами), або сервісними центрами, які представляють інтереси Виконавця на договірній основі.

11.7. Протягом гарантійного строку Виконавець гарантує в рамках наданих версій ПЗ, відповідно до Специфікації, за власний рахунок надавати на правах використання оновлені версії ПЗ та проводити їх впровадження.

11.8. Гарантія не поширюються на Обладнання, що вийшло з ладу після підписання Акту внаслідок:

- механічних ушкоджень Обладнання;

- порушення правил експлуатації Обладнання працівниками Замовника;

- попадання в Обладнання різного роду речовин, рідин і сторонніх предметів.

**12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

12.1. Кожна зі Сторін повинна зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі інформації, яка становить банківську таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно чинного законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.5. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають одна одній свою повну не обмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (у розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Замовника та Виконавця, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін  повідомлені про їх права згідно Закону та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін. Виконавець шляхом підписання даного Договору, засвідчує, що його повідомлено про включення інформації про нього до бази персональних даних АБ  «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул.  Єреванська, 1) з метою реалізації цивільних/господарських відносин між Сторонами, в тому числі, але не виключно податкових відносин, та належного виконання умов цього Договору та чинного законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін Договору, а також про відомості щодо його прав, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Інформація, що була отримана, або може бути отримана Сторонами від один одного в зв’язку з виконанням цього Договору є конфіденційною інформацією.

12.6. Сторони надають беззастережну згоду одна одній на розкриття будь-якої інформації стосовно них, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Сторонам послуги, що пов’язані з їхньою основною діяльністю.

1. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**
	1. Невід’ємною частиною Договору є:

Додаток №1 «Специфікація».

Додаток №2 «Технічні вимоги».

Додаток №3 «Акт приймання-передачі Обладнання, ПЗ та наданих Послуг на Об’єкті».

Додаток №4 «Заявка на поставку Обладнання, ПЗ та надання Послуг на Об’єкті»

1. **РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"**Юридична адреса: 03087, м. Київ,вул. Єреванська, 1Поштова адреса: 01004, м. Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22кор./р №32000106201026 в Національному банку України Код банку: 300001Код ЄДРПОУ 23697280ІПН 236972826658**Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** | Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в АБ «УКРГАЗБАНК»Код банку 320478код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** |

Додаток №1

до Договору № \_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. вимір** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Ціна за одиницю з ПДВ, грн.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |

*\* заповнюється Учасником процедури закупівлі*

*\*\* у разі, якщо Учасник є платником податку на додану вартість*

Додаток №2

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ\***

***\* заповнюється при підписанні Договору про Закупівлю***

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |

Додаток №3

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ**

**Обладнання, ПЗ та наданих Послуг**

на об’єкті за адресою: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.

Ми, що підписалися нижче - зі сторони Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» в особі:, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, яка/який діє на підставі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та зі сторони Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, затверджуємо, що поставка Обладнання, ПЗ та Послуги за Договором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавцем здійснені у повному обсязі, Замовник та Виконавець один до одного фінансових, матеріальних та інших претензій не мають.

1. Перелік Обладнання, ПЗ та наданих Послуг на об'єкті Замовника за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. вимір** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **Вартість без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Вартість з ПДВ\*\*, грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна Вартість Обладнання та наданих Послуг без ПДВ, грн. |  |
| Загальна вартість програмного забезпечення, грн. |  |
| ПДВ\*\*, грн. |  |  |  |
| Разом з ПДВ\*\*, грн. |  |

2. Виконавець розробив та передав Замовнику Паспорт СВС Об’єкта.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |

*\*\* у разі, якщо Учасник є платником податку на додану вартість.*

Додаток №4

до Договору №

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**на поставку Обладнання, ПЗ та надання Послуг**

на об’єкті за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ прошу здійснити поставку Обладнання та ПЗ на об’єкт АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у кількості:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Од.****вим.** | **Кількість** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Поставку Обладнання та ПЗ здійснити у строк до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.

**Додаток:** План розміщення робочих місць та функціональних зон у приміщенні за адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **ЗАМОВНИК:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

**Додаток № 5 до**

**Документації**

**Орієнтовне місцезнаходження та кількість об’єктів АБ «УКРГАЗБАНК»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Місто** | **Кількість об’єктів** |
| 1 | Вінниця | 2 |
| 2 | Кривий Ріг | 1 |
| 3 | Дніпро | 4 |
| 4 | Київ | 11 |
| 5 | Миргород | 1 |
| 6 | Горішні Плавні | 1 |
| 7 | Кропивницький | 2 |
| 8 | Львів | 3 |
| 9 | Запоріжжя | 4 |
| 10 | Луцьк | 2 |
| 11 | Володимир-Волинський | 1 |
| 12 | Ковель | 1 |
| 13 | Миколаїв | 3 |
| 14 | Херсон | 3 |
| 15 | Каховка | 1 |
| 16 | Харків | 4 |
| 17 | Красилів | 1 |
| 18 | Старокостянтинів | 1 |
| 19 | Кам’янець –Подільський | 1 |
| 20 | Хмельницький | 3 |
| 21 | Чернівці | 2 |
| 22 | Золотоноша | 1 |
| 23 | Чорнобай | 1 |
| 24 | Ізмаїл | 1 |
| 25 | Чорноморськ  | 1 |
| 26 | Одеса | 4 |
| 27 | Рівне | 2 |
| 28 | Ужгород | 1 |
| 29 | Житомир | 1 |
| 30 | Чернігів | 1 |
| Всього | 65 |